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1. Informazioni generali
Il presente manuale contiene le informazioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione ordinaria del sistema di aspirazione LABO FUME. Deve essere conservato in prossimità dell’apparecchiatura e reso disponibile agli operatori e al personale incaricato della manutenzione.
1.1 Identificazione del prodotto
	Prodotto
	LABO FUME

	Codice
	PV000800

	Fabbricante
	EmerItalia

	Sede
	Via Euclide 2 - 20864 Agrate Brianza (MB), Italia

	Contatti
	+39 039 2027658 - produzione@emeritalia.it


1.2 Uso previsto
LABO FUME è un sistema di aspirazione per fumi di taglio , laser e saldatura. La serie è progettata per aspirare fumi, polveri, gas e vapori direttamente nel punto di origine.
L’apparecchiatura dispone di due punti di aspirazione. L’effettiva compatibilità con uno specifico processo, materiale o sostanza deve essere verificata dal responsabile dell’utilizzo sulla base del processo e delle sostanze generate.
1.3 Uso non documentato
Ogni altra applicazione non indicata.


2. Descrizione e principio di funzionamento
L’aria contaminata viene aspirata dalle due bocche superiori. Il percorso indicato nella documentazione tecnica è: ingresso aria contaminata → filtro HEPA H14 → filtro a carboni attivi → motore  → uscita aria pulita.
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Figura 1 - Schema di flusso aria LABO FUME 
1. Ingresso aria contaminata - L’aria viene aspirata dall’alto attraverso le bocche di ingresso.
2. Filtro HEPA H14 - cattura del 99,995% delle particelle fino a 0,1 micron.
3. Filtro a carboni attivi - Destinato all’assorbimento di gas, odori, VOC, fumi e sostanze chimiche.
4. Ventilatore - L’aria filtrata viene spinta verso il basso e lateralmente.
5. Uscita aria pulita - L’aria purificata viene reimmessa attraverso le uscite laterali e inferiori.


3. Dati tecnici
	Caratteristica
	Valore

	Codice
	PV000300

	Applicazione
	Aspirazione fumi

	Potenza motore
	750-1000 W

	Tensione
	100-240 V

	Tipo motore
	Brushless

	Depressione
	12.000 Pa

	Portata aria
	300 m³/h

	Rumore
	< 59 dB(A)

	Punti di aspirazione
	2

	Filtrazione
	HEPA H14 + carboni attivi

	Modalità di utilizzo
	EMC (come indicato nella scheda sorgente; significato da confermare)

	Prese/accessori
	Schuko + RJ45

	Dimensioni (L x P x H)
	350 x 350 x 500 mm

	Accessori indicati
	Tubo flessibile (hose)

	Superficie filtrante
	Hepa 3 mq – CA 3.4 kg 

	Peso
	25
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Figura 2 - Curva caratteristica presente nella documentazione tecnica.


4. Sicurezza
L’apparecchiatura deve essere utilizzata esclusivamente da personale che abbia letto e compreso il presente manuale e le istruzioni relative al processo a cui viene collegata.
Prima di qualsiasi intervento di pulizia, apertura o manutenzione, arrestare l’apparecchiatura e scollegarla dall’alimentazione elettrica.
Non ostruire le aperture di aspirazione o di uscita dell’aria.
Utilizzare tubazioni e accessori idonei al processo e mantenere i collegamenti correttamente fissati.
I filtri contaminati possono contenere sostanze provenienti dal processo aspirato: manipolarli adottando le misure di protezione richieste dalle sostanze trattate.
Non utilizzare l’apparecchiatura se cavo, connettori, involucro o sistemi di chiusura risultano danneggiati.
Non modificare l’apparecchiatura o bypassare dispositivi di protezione senza autorizzazione del fabbricante.

4.1 Dispositivi di protezione individuale
Il DPI necessario dipende dal materiale e dal processo collegato (laser, saldatura o altro processo autorizzato). Per la manutenzione dei filtri attenersi anche alle schede di sicurezza delle sostanze aspirate e alle procedure del luogo di lavoro.


5. Trasporto, posizionamento e installazione
Estrarre l’unità dall’imballo e verificare l’assenza di danni visibili.
Posizionare LABO FUME su una superficie stabile, piana e adeguata al peso dell’apparecchiatura.
Lasciare libere le griglie e le zone di uscita dell’aria.
Collocare l’unità in modo che il cavo di alimentazione e i punti di aspirazione siano accessibili.
Evitare il posizionamento in aree esposte direttamente a liquidi o fonti di calore.
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Figura 3 - Vista superiore con i due punti di aspirazione.
6. Collegamento e messa in servizio
Collegare uno o due tubi di aspirazione alle bocche superiori.. Verificare che i tubi non siano schiacciati o ostruiti.
Prima del collegamento elettrico verificare che la tensione disponibile sia compatibile con il valore 100-240 V indicato nella scheda tecnica. Collegare quindi l’apparecchiatura secondo la configurazione elettrica fornita con l’unità.
6.1 Avviamento e comandi

Pulsante ON/OFF: accende e spegne l’aspiratore.
Modalità Automatica/Manuale: permette di passare dalla modalità automatica a quella manuale. In modalità automatica, l’aspirazione si attiva automaticamente all’accensione dell’apparecchio collegato e si disattiva, con alcuni secondi di ritardo, dopo lo spegnimento dell’apparecchio stesso.
In modlaita AUTO per collegare apparecchiature a 230V utilizzare la presa SHUKO , per collegamento in bassa tensione utilizzare la RJ45 ( Polo positivo 6 – polo negativo 5 )
Potenza di aspirazione: premere i pulsanti + o − per regolare la potenza di aspirazione in incrementi del 25% (25%, 50%, 75%, 100%).
Regolazione dell’ora: tenere premuto il pulsante con il simbolo dell’orologio fino a quando le cifre sul display iniziano a lampeggiare. Utilizzare i tasti + o − per impostare l’ora desiderata. Premere nuovamente il pulsante per passare alla regolazione dei minuti. Premere il pulsante una terza volta per confermare le impostazioni.
Pulizia del filtro – funzione “shake-off”: il tasto non è disponibile su LABO FUME.



7. Uso dell’apparecchiatura
Il frontale LABO FUME comprende un display e più comandi fisici. Le funzioni dei pulsanti e le modalità di utilizzo sono descritte nella sezione 6.1 Avviamento e comandi.
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Figura 4 - Vista frontale dell’apparecchiatura.
Sequenza generale di utilizzo:
Verificare che filtri, coperchio e collegamenti siano correttamente installati.
Collegare i tubi alle bocche di aspirazione.
Alimentare l’unità e utilizzare il comando di accensione previsto.
Avviare l’aspirazione prima di iniziare il processo che genera fumi o polveri.
Al termine del processo, arrestare l’unità secondo la procedura definita dal pannello comandi.



8. Sistema di filtrazione
8.1 Filtro HEPA H14
È il primo stadio filtrante mostrato capacità di cattura del 99,995% delle particelle fino a 0,1 micron, citando polveri fini, pollini, batteri, virus e muffe.
8.2 Filtro a carboni attivi
È collocato a valle del filtro HEPA nello schema fornito ed è destinato all’assorbimento di gas, odori, composti organici volatili (VOC), fumi e sostanze chimiche.
8.3 Sostituzione filtri
Sganciare le cerniere e sollovare il coperchio. Sostituire il filtro e riposizionare il coperchio assicurandolo con le cerniere 



9. Manutenzione
	Intervento
	Frequenza
	Indicazione

	Controllo tubi e raccordi
	Prima dell’uso
	Verificare ostruzioni, danni e fissaggio.

	Controllo griglie aria
	Periodico
	Mantenere libere da accumuli e ostruzioni.

	Pulizia esterna
	Secondo necessità
	Unità scollegata; evitare ingresso di liquidi.

	Controllo filtri
	Da definire
	Frequenza e criterio di sostituzione non specificati nella sorgente.

	Assistenza interna
	Da definire
	Da eseguire secondo procedure EmerItalia.


Non utilizzare aria compressa o metodi di pulizia dei filtri se non espressamente autorizzati per lo specifico ricambio.
10. Ricerca guasti
	Sintomo
	Controlli preliminari
	Azione

	L’unità non si avvia
	Alimentazione, cavo, interruttore generale
	Se il problema persiste, contattare l’assistenza.

	Aspirazione ridotta
	Tubi ostruiti/piegati; filtri; bocche di aspirazione
	Rimuovere le ostruzioni; verificare i filtri secondo procedura autorizzata.

	Rumore anomalo
	Ostruzioni, fissaggi, presenza di corpi estranei
	Arrestare l’unità; non aprire il gruppo motore senza autorizzazione.

	Allarme/display
	Codice o messaggio visualizzato
	Funzioni e codici allarme non disponibili nella sorgente: consultare assistenza EmerItalia.




12. Assistenza e ricambi
Per assistenza tecnica e ricambi rivolgersi a:
EmerItalia
Via Euclide 2 - 20864 Agrate Brianza (MB) - Italia
Tel. +39 039 2027658
E-mail: produzione@emeritalia.it
Web: www.emeritalia.it
Per identificare correttamente l’unità indicare almeno modello LABO FUME, codice PV000300 e i dati presenti sulla targa del prodotto.
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SCHEMA DI FLUSSO ARIA

Ingresso aria contaminata

. * *

@ INGRESSO ARIA CONTAMINATA

L'aria ambiente viene aspirata @5,
dall'alto attraverso le bocche PRCE.
di ingresso. e

@ FILTRO HEPA H14 (iiaaunet®™ |

Trattiene il 99,995% delle particelle
fino a 0,1 micron: polveri sottili
pollini, batteri, virus, muffe. >

@ FILTRO A CARBONI ATTIVI
Assorbe gas, odori, VOC (composti
organici volatili), fumi e sostanze
chimiche.

@ VENTILATORE SILENZIOSO
L'aria filtrata viene spinta verso
il basso e lateralmente per
una distribuzione uniforme.

@ USCITA ARIA PULITA

/ L'aria purificata esce lateralmente
e dal basso, garantendo un flusso

omogeneo e privo di turbolenze.

Uscita aria pulita
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